Import danych z pliku pomiary2020.mat do programu OCTAVE:

1. Uruchomić program OCTAVE
2. W polu **Current Directory** wpisać ścieżkę dostępu do pliku pomiary2020.mat (można wykorzystać ikonkę obok pola).
3. W okienku **File Browser** pojawi się lista plików z wybranego w punkcie 2 katalogu.
4. Odszukać plik pomiary2020.mat, najechać na niego kursorem i nacisnąć prawy przycisk myszy; rozwinie się dodatkowa lista poleceń.
5. Wybrać polecenie **Load Data;** w okienku **Workspace** pojawi się lista importowanych danych.